**Конструктивные особенности дома**

**по ул. Молодежная 8А**

Год ввода в эксплуатацию 1996

Материал несущих стен Монолитные

Тип перекрытия Железобетонные

Этажность 6

Подъезды 1

Кол-во лифтов нет

Площадь общая, м2 1064

Площадь жилых помещений, м2 681

Площадь участка, м2

Площадь придомовой территории, м2

Кадастровый номер участка

Кол-во квартир 5

Кол-во жителей 12

Общая степень износа, % 22

Степень износа фундамента, % 6

Степень износа несущих стен, % 10

Степень износа перекрытий, % 4

Площадь фасада, м2  300

Площадь фасада (декор.штукатурка),м2 300

Площадь отмостки, м2  20

Площадь остекленных мест общего польз., м2 6

Площадь индивидуального остекления, м2  30,24

Площадь металлических дверных заполнений, м2 2,66

Площадь кровли, м2 (плоская) 300

Площадь подвальных помещений, м2  100

Площадь помещений общего пользования, м2 65,7

Мусоропровод нет

Тип системы отопления Центральное

Кол-во элеваторных узлов системы ЦО 0

Длина трубопровода ЦО, м 150

Кол-во точек ввода отопления 1

Кол-во узлов управления отоплением 1

Кол-во общедомовых приборов учета на отопл. 1

Тип системы горячего водоснабжения Централизованная открытая

Длина трубопровода горячего водоснабж.,м 150

Кол-во точек ввода ГВ 1

Кол-во узлов управления поставкой ГВ 1

Кол-во общедомовых приборов учета на ГВ 1

Тип системы холодного водоснабжения Централизованная

Длина трубопровода холодного водоснабж.,м 75

Кол-во точек ввода ХВ 1

Кол-во общедомовых приборов учета на ХВ 1

Тип системы водоотведения (канализации) Централизованная

Длина трубопровода водоотведения,м 80

Тип системы электроснабжения Централизованная

Длина сетей в местах общ.пользования,м 30

Кол-во точек ввода электричества 1

Кол-во общедомовых приборов эл.учета 1

Система газоснабжения Централизованная