**Конструктивные особенности дома**

**по ул. Пионерская 21Б**

Год ввода в эксплуатацию 2007

Материал несущих стен Панели

Тип перекрытия Железобетонные

Этажность 10

Подъезды 2

Кол-во лифтов 2

Площадь общая, м2 4769,80

Площадь жилых помещений, м2 4228,90

Площадь участка, м2  680

Площадь придомовой территории, м2 300

Кол-во квартир 80

Кол-во жителей 240

Общая степень износа, % 5

Степень износа фундамента, % 2

Степень износа несущих стен, % 1

Степень износа перекрытий, % 2

Площадь отмостки, м2  80

Площадь остекленных мест общего польз., м2 100

Площадь индивидуального остекления, м2  500

Площадь металлических дверных заполнений, м2 0

Площадь кровли, м2 (плоская) 540

Площадь подвальных помещений, м2  540

Площадь помещений общего пользования, м2 1080

Мусоропровод 0

Тип системы отопления Центральное

Кол-во элеваторных узлов системы ЦО 1

Длина трубопровода ЦО, м 500

Кол-во точек ввода отопления 1

Кол-во узлов управления отоплением 1

Кол-во общедомовых приборов учета на отопл. 1

Тип системы горячего водоснабжения Централизованная открытая

Длина трубопровода горячего водоснабж.,м 500

Кол-во точек ввода ГВ 1

Кол-во узлов управления поставкой ГВ 1

Кол-во общедомовых приборов учета на ГВ 1

Тип системы холодного водоснабжения Централизованная

Длина трубопровода холодного водоснабж.,м 250

Кол-во точек ввода ХВ 1

Кол-во общедомовых приборов учета на ХВ 1

Тип системы водоотведения (канализации) Централизованная

Длина трубопровода водоотведения,м 250

Тип системы электроснабжения Централизованная

Длина сетей в местах общ.пользования,м 500

Кол-во точек ввода электричества 1

Кол-во общедомовых приборов эл.учета 2

Система газоснабжения да

Кол-во остановок 10

Грузоподъемность, кг 430

Изготовитель РУП Могилевлифтмаш