**Конструктивные особенности дома**

**по ул. Хворостянского 13Б**

Год ввода в эксплуатацию 2007

Материал несущих стен Блочные

Тип перекрытия Железобетонные

Этажность 6

Подъезды 1

Кол-во лифтов 1

Площадь общая, м2 2901

Площадь жилых помещений, м2 1594,2

Площадь участка, м2

Площадь придомовой территории, м2

Кадастровый номер участка

Кол-во квартир 20

Кол-во жителей 36

Общая степень износа, % 16

Степень износа фундамента, % 4

Степень износа несущих стен, % 6

Степень износа перекрытий, % 6

Площадь фасада, м2  375

Площадь фасада (оштукатуренного),м2 375

Площадь отмостки, м2  25

Площадь остекленных мест общего польз., м2 9

Площадь индивидуального остекления, м2  128

Площадь металлических дверных заполнений, м2 2,7

Площадь кровли, м2 (скатная) 530

Площадь подвальных помещений, м2

Площадь помещений общего пользования, м2 287,4

Мусоропровод нет

Тип системы отопления Центральное

Кол-во элеваторных узлов системы ЦО 0

Длина трубопровода ЦО, м 130

Кол-во точек ввода отопления 1

Кол-во узлов управления отоплением 1

Кол-во общедомовых приборов учета на отопл. 1

Тип системы горячего водоснабжения Централизованная открытая

Длина трубопровода горячего водоснабж.,м 130

Кол-во точек ввода ГВ 1

Кол-во узлов управления поставкой ГВ 1

Кол-во общедомовых приборов учета на ГВ 1

Тип системы холодного водоснабжения Централизованная

Длина трубопровода холодного водоснабж.,м 64

Кол-во точек ввода ХВ 1

Кол-во общедомовых приборов учета на ХВ 1

Тип системы водоотведения (канализации) Централизованная

Длина трубопровода водоотведения,м 64

Тип системы электроснабжения Централизованная

Длина сетей в местах общ.пользования,м 60

Кол-во точек ввода электричества 1

Кол-во общедомовых приборов эл.учета 1

Система газоснабжения Централизованная

Заводской номер лифта 593124

Кол-во остановок 5

Грузоподьемность 680

Изготовитель РУП Могилевлифтмаш