**Конструктивные особенности дома**

**по ул. Пионерская 21 (1,2)**

Год ввода в эксплуатацию 2000

Инвентарный номер 15416-00

Материал несущих стен Панельные

Фундамент Бетонный

Тип перекрытия Железобетонные

Перегородки Гипсолитовые

Кровля Рулонная

Вентиляция Естественная по каналам

Физический износ здания 10%

Этажность 10

Подъезды 2

Кол-во лифтов 2

Площадь общая, м2 2959,9

Площадь жилых помещений, м2 2602,8

Площадь мест общего пользования, м2 357,1

Кол-во квартир 40

Кол-во жителей 73

Мусоропровод нет

Тип системы отопления Центральное

Кол-во элеваторных узлов системы ЦО 1

Кол-во точек ввода отопления 1

Кол-во узлов управления отоплением 1

Кол-во общедомовых приборов учета на отопл. 1

Тип системы горячего водоснабжения Централизованная открытая

Кол-во точек ввода ГВ 1

Кол-во узлов управления поставкой ГВ 1

Кол-во общедомовых приборов учета на ГВ 1

Тип системы холодного водоснабжения Централизованная

Кол-во точек ввода ХВ 1

Кол-во общедомовых приборов учета на ХВ 1

Тип системы водоотведения (канализации) Централизованная

Тип системы электроснабжения Централизованная

Кол-во точек ввода электричества 1

Кол-во общедомовых приборов эл.учета 2

Система газоснабжения Централизованная

Кол-во остановок 10

Грузоподьемность 430

Изготовитель РУП Могилевлифтмаш